МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“






ДО „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД
(Бенефициент- наименование)

гр. Троян, ж.к. Кнежки лъг, 
ул. „Генерал Карцов” № 387
(Адрес на бенефициента)
О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълнител по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № 01 от дата 28.02.2025 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за климатизация и вентилация, за осигуряване на колективни предпазни средства и социални придобивки за работещите, по 3 обособени позиции“
За Обособена позиция 3. Климатична сплит система Авторемонтна - 1 брой, Климатична сплит система Администрация - 2 броя, Климатична сплит система Стая за почивка цех Пакетаж и отдел ЕМО - 2 броя, Климатична сплит система Помещение МОЛ - 1 брой и Климатична сплит система Столова - 2 броя
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Коли-чество

Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Количество

Бр.

	1. 
	Климатична сплит система Авторемонтна 
Минимални технически и/или функционални характеристики

Климатична сплит система с вътрешно тяло за висок стенен монтаж, 

- наличие на вграден WiFi модул, 

- електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана;

· Охладителна мощност: ≥ 2,7 kW; 

· Отоплителна мощност: ≥ 3 kW;

· SSER/SCOP: ≥ 7.5 / 4.2;

· Енергиен клас (Охл./От.): не по-нисък от А++/ А+ или еквивалент; 

· Хладилен агент: R32 или еквивалент;

· Работен режим - охлаждане: поне от -15°С до +50°С;

· Работен режим - отопление: поне от -25°С до +30°С;

· с тръбен път до 3m.

Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка

Климатична сплит система Авторемонтна - 1 брой е окомплектована с:

- йонизатор; 

· кондензна помпа;

· перящ се филтър;

· UV-C светлина;

· Инвертор.
	1 брой
	
	

	2. 
	Климатична сплит система Администрация

Минимални технически и/или функционални характеристики1
Климатична сплит система – 2 броя - конзола с вътрешно тяло за подов монтаж, 

- наличие на вграден WiFi модул, 

- DC Inverter;

· Охладителна мощност: ≥ 2,7 kW;

· Отоплителна мощност: ≥ 2.9 kW;

· SSER/SCOP: ≥ 7.1 / 4.0;
· Енергиен клас (Охл./От.): не по-нисък от А++/ А+ или еквивалент;

· Хладилен агент: R32 или еквивалент;
· Работен режим - охлаждане: поне от -15°С до +43°С

· Работен режим - отопление: поне от -22°С до +24°С

· с тръбен път до 6m.
Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка2
Климатична сплит система Администрация - 2 броя са окомплектовани с:

- йонизатор;

- кондензна помпа;

· перящ се филтър.
	2 броя
	
	

	3. 
	Климатична сплит система Стая за почивка цех Пакетаж и отдел ЕМО 
Минимални технически и/или функционални характеристики1
Климатична сплит система – 1 бр. за Стая за почивка цех Пакетаж и 1 бр. за отдел ЕМО:

- с вътрешни тела за висок стенен монтаж, 

- с вграден WiFi модул, 

- електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана;

· Охладителна мощност: ≥ 7.1 kW; 

· Отоплителна мощност: ≥ 7.8 kW; 

· SSER/SCOP: ≥ 7 / 4.2;

· Енергиен клас (Охл./От.): не по-нисък от А++/ А+ или еквивалент;

· Хладилен агент: R32 или еквивалент;

· Работен режим - охлаждане: поне от -15°С до +50°С;

· Работен режим - отопление: поне от -15°С до +30°С;
· с тръбен път до 3m.
Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка2

Климатична сплит система – 1 бр. за Стая за почивка цех Пакетаж и 1 бр. за отдел ЕМО са окомплектовани с:

- йонизатор;

- кондензна помпа;

- перящ се филтър;

- UV-C светлина;

- инвертор.
	2 броя
	
	

	4. 
	Климатична сплит система Помещение МОЛ 
Минимални технически и/или функционални характеристики1
Климатична сплит система с вътрешно тяло за висок стенен монтаж, 

- с вграден WiFi модул, 

- електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана;

· Охладителна мощност: ≥ 2,7 kW;

· Отоплителна мощност: ≥ 3 kW;

· SSER/SCOP: ≥ 7.5 / 4.2;

· Енергиен клас (Охл./От.): не по-нисък от А++/ А+ или еквивалент;

· Хладилен агент: R32 или еквивалент;

· Работен режим - охлаждане: поне от -15°С до +50°С;

· Работен режим - отопление: поне от -25°С до +30°С;
· с тръбен път до 3m.
Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка2
Климатична сплит система Помещение МОЛ - 1 брой е окомплектована с:

- йонизатор; 

- кондензна помпа;

- перящ се филтър;

- UV-C светлина;

- Инвертор.
	1 брой
	
	

	5. 
	Климатична сплит система Столова
Минимални технически и/или функционални характеристики1
Климатична сплит система – 2 броя, с конзола и вътрешно тяло за подов монтаж, 

· С вграден WiFi модул, 

· DC Inverter:

· Охладителна мощност: ≥ 5,2 kW; 

· Отоплителна мощност: ≥ 5,33 kW;

· SSER/SCOP: ≥ 6.6 / 4.1;

· Енергиен клас (Охл./От.): не по-нисък от А++/ А+ или еквивалент;

· Хладилен агент: R32 или еквивалент; 

· Работен режим - охлаждане: поне от -15°С до +43°С;

· Работен режим - отопление: поне от -22°С до +24°С;
· с тръбен път до 6m.
Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка2
Климатична сплит система Столова - 2 броя са окомплектовани с:

· йонизатор;

· кондензна помпа;

· перящ се филтър.
	2 броя
	
	


2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество

Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	1. 
	Климатична сплит система Авторемонтна
	1
	
	

	2. 
	Климатична сплит система Администрация
	2
	
	

	3. 
	Климатична сплит система Стая за почивка цех Пакетаж и отдел ЕМО
	2
	
	

	4. 
	Климатична сплит система Помещение МОЛ
	1
	
	

	5. 
	Климатична сплит система Столова
	2
	
	

	
	Обща стойност
	


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС 
Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение:......... календарни дни, считано от датата на подписване на договора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, но не по-късно от срока на изпълнение на АДБФП № BG05SFPR002-1.004-0320-C01.
4. Валидност на офертата:........... календарни дни, съгласно посоченото в Публичната покана.
5. Начин на плащане: 
- 100 % (сто процента) окончателно плащане – платимо в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол.   
6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)
6.1 Гаранционен срок:......... календарни месеци от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.
6.2 Време за реакция: …………… астрономически часа, считано от момента на подаване на сигнал от страна на Бенефициента за наличие на проблем с функционирането/работата на съответния ДМА, в рамките на което ще предприеме необходимите действия по идентифициране на проблема.
6.3 Време за отстраняване на идентифициран проблем при работата/функционирането на съответния ДМА: …………… астрономически часа, считано от момента на идентифициране на проблема до отстраняването му или предоставянето на оборотно оборудване, което да се използва по време на ремонтния период.
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата:
8.1  Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (ако е приложимо);
· Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си - подписани от кандидата с КЕП или сканирани с подпис и печат.

8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата (ако е приложимо);
· Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите – попълнен по образец на възложителя, приложен към документацията за участие и подписан от кандидата с КЕП или сканиран с подпис и печат, придружен с 

· Удостоверения/ референции/ препоръки за добро изпълнение или еквивалентен документ.

8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
8.5  Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

8.6  Други изискуеми от кандидата документи - Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност.
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)
___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
� Минималните технически и функционални характеристики са задължителни и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата


� Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.





АДБФП № BG05SFPR002-1.004-0320-C01„Адаптирана работна среда в ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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